ПАМЯТКА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ГАЗОМ В ПОБУТІ

-  Переконайтесь у відсутності запаху газу і тільки тоді запалюйте газ;

-  витік газу може бути на з’єднаннях і кранах газопроводу, а також на кранах газових приладів. Герметичність газового обладнання під робочим тиском газу перевіряється винятково із застосування газошукача або мильної емульсії;

-  перед початком користування газом треба пересвідчитися, що всі крани перекриті;

-  щоб увімкнути газовий прилад спочатку відкрийте кран на газовій трубі, запаліть сірник (запальничку) і тільки після цього поверніть відповідний кран на приладі;

-  під час роботи газового обладнання кватирки або фрамуги повинні бути відчинені – в газифікованих приміщеннях вентиляційні отвори мають бути постійно відкриті;

-  двері в приміщення, де встановлені газові прилади з відводом продуктів згоряння в димохід, повинні мати в нижній частині щілину або круглі отвори для притоку свіжого повітря.

Перевіряйте наявність тяги перед розпалюванням і під час роботи газових приладів:

-  для перевірки наявності тяги в газових проточних водонагрівачах або в котлах опалення необхідно піднести листок легкого паперу під ковпак тягопереривача. Якщо листок відхиляється всередину тягопереривача – тяга є;

-  щоб перевірити наявність тяги в опалювальній печі необхідно піднести листок легкого паперу в топку. Якщо папір відхиляється у бік топки – тяга є.

Закінчивши користуватися газом перекрийте крани на опусках до газових приладів.

Не користуйтеся газовими приладами при несправних димоходах та вентиляційних каналах.

Вимагайте від житлово-експлуатаційних дільниць власників житлового фонду систематичної перевірки та очищення димоходів та вентиляційних каналів, що затверджується відповідним актом.

 При виявленні запаху газу в підвалі, під’їзді, у дворі, на вулиці необхідно:

-  повідомити в аварійну газову службу за телефоном: «104»;

-  вжити заходів по виводу людей із загазованого середовища, запобіганню включення і вимикання електроосвітлення, появи відкритого вогню й іскри;

-  до прибуття аварійної бригади організувати провітрювання приміщення

**Категорично забороняється:**

-  допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку, а також осіб, які не пройшли інструктажу і не знають правил користування газовими приладами;

-  самовільно ремонтувати, замінювати, вносити зміни в конструкцію, переносити газові прилади, а також здійснювати реконструкцію приміщень, де встановлені газові прилади;

-  відключати автоматику безпеки та проводити її регулювання;

-  користуватися газом при несправності газових приладів, автоматики, запірної арматури і газових балонів;

-  користуватися газовими приладами при відсутності тяги або наявності зворотної тяги в димоході та вентканалі;

-  встановлювати в приміщенні, де є газові прилади з відведенням продуктів згоряння в димові канали, примусову витяжну вентиляцію;

-  користуватися газом при порушенні щільності кладки, штукатурки газифікованих печей та димоходів;

-  користуватися електроприладами при виявленні запаху газу;

-  застосовувати вогонь для виявлення витоку газу;

-  залишати працюючі газові прилади без нагляду;

-  прив’язувати до газопроводів мотузки та навантажувати газопроводи;

-  використовувати газ та газові прилади не за призначенням;

-  користуватися газовими плитами для опалювання приміщень;

-  використовувати для сну і відпочинку приміщення, де встановлені газові прилади;

-  захаращувати приміщення в яких є газові прилади.

Порушення вищезазначених правил безпеки або самовільне використання газу, тягне за собою відключення від газопостачання.

Всі роботи, пов’язані з заміною, додатковим встановленням газових приладів або зміною в газових мережах, виконуються тільки з відома   ПАТ «Полтавагаз».

При виявленні витоків газу,  несправності газових приладів необхідно викликати слюсаря газового господарства. Заявки на аварійний ремонт приймаються за номером: «104».

Якщо гарантійний строк служби вашого газового приладу закінчився, навіть за умови його справного стану, ви обов`язково повинні звернутися до ПАТ «Полтавагаз» для проведення технічного огляду.

Своєчасно не звернувшись до газового господарства ви наражаєте себе і оточуючих
на небезпеку і відповідальність за можливі наслідки лягає на вас!

**Памятки по обеспечению мер безопасности детей при использовании газом, газовыми приборами и оборудованием.**

Бытовой газ не только благо для человека, но и источник повышенной опасности. В быту используют два вида природного газа: магистральный, который поступает в дома по трубам, и сжиженный, продающийся в баллонах. Утечка бытового газа может вызвать отравление или привести к взрыву. Поэтому чтобы обеспечить себе безопасность и не подвергать себя и жизни окружающих вас людей смертельной угрозе, помните и соблюдайте правила пользования газом и бытовыми газовыми приборами.

Чтобы дети были живыми и здоровыми надо помнить ряд правил и условий обеспечения безопасности в повседневной жизни:

- родители, родственники, друзья не «спускайте глаз» с ребенка, не отвлекайтесь – подчас минута может обернуться трагедией;

-формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;

- проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;

- решите проблему доступности газовых приборов и оборудований в помещении для детей.

**Памятка по безопасному применению газовых приборов и оборудования**

**Общие правила пользования газом, газовыми приборами и оборудованием:**

 • допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов;

 • не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не сушите вещи;

 • снимая показания счетчика газа бытового нельзя подсвечивать циферблаты огнем;

 • не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;

 • нельзя поворачивать ручку крана газового ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами;

 • не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;

 • не допускайте детей к газовому оборудованию;

 • не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;

 • придерживайтесь следующей последовательности включения в работу газовых приборов: сперва зажгите спичку, а после этого осуществите подачу газа;

 • для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приводят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных приборов. Пламя должно быть фиолетово-голубого цвета, без желтоватого и оранжевого оттенка.

 Внушительная часть взрывов бытового газа и пожаров в жилых домах − следствие пренебрежения безопасностью, незнания элементарных правил пользования газом и халатность в обращении с баллонами сжиженного газа.

**Во избежание взрывов бытового газа и пожаров от пользования сжиженного газа помните следующие правила:**

 • храните баллон со сжиженным газом исключительно в вертикальном положении в проветриваемом помещении;

 • запасные заправленные и пустые газовые баллоны нельзя хранить даже временно в жилом помещении, а также на проходах эвакуации в случае пожара;

 • баллон с газом можно устанавливать в доме там, где поставлены соответствующие приборы, а также на улице. При этом в газифицированной комнате можно держать только один баллон до 55 литров или два не более 27 литров каждый. Внутри дома газовый баллон располагают в метре от плиты, не менее метра от отопительных батарей и не менее двух метров от печной дверцы;

 • если газовый баллон неисправен, не ремонтируйте его самостоятельно, а сдайте в мастерскую;

 • перед заменой газового баллона убедитесь, что вентили полного и отработанного баллонов плотно закрыты. После замены для большей безопасности нанесите мыльный раствор на все соединения и убедитесь в их герметичности;

 • не заменяйте газовый баллон, если в помещении есть пламя и включенные электрические приборы;

 •закончив работу с газом, не забывайте закрывать кран баллона.

**Пользуясь бытовыми газовыми плитами, придерживайтесь правил безопасности, приведенных выше и следующими советами:**

 • перед началом пользования новой газовой плитой, внимательно ознакомьтесь с инструкцией изготовителя;

 • для соединения баллона с плитой используйте специальный резиновый шланг с маркировкой. Шланг должен быть зафиксирован при помощи зажимов безопасности. Его длина должна составлять не более одного метра. Не допускайте пережатия и растяжения газового шланга;

 • каждый раз перед началом эксплуатации духового шкафа проветривайте его, оставив дверцу на несколько минут открытой;

 • пользуйтесь специальными кольцами для конфорок с высокими ребрами, нагревая на плите большую посуду с широким дном. Они увеличивают приток необходимого воздуха для горения и способствуют оттоку продуктов горения;

 • не убирайте конфорки газовой плиты и не ставьте посуду прямо на горелку;

 • не оставляйте газовую плиту без присмотра.

 • нельзя пользоваться электрическим розжигом плиты, если горелки сняты.

 • не заливайте рабочую поверхность плиты жидкостями.

 • уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Этим вы предупредите заливание горелок продуктами питания, к тому же сократите бесполезный расход газа, чем сэкономите деньги;

 • содержите газовую плиту в чистоте. При ее загрязнении продуктами питания газ сгорает не целиком и с выделением угарного газа. Перед мероприятиями по уходу за газовой плитой, отключите ее от электросети. Горелки, их насадки и другие части плиты желательно не реже одного раза в месяц промывать мыльным или слабым содовым раствором;

 • не используйте плиту для обогрева комнаты;

 • не сушите одежду в духовке и над конфорками газовой плиты.

 **Если вы почувствовали в помещении запах газа:**

 • при утечке бытового газа перекройте конфорки кухонной плиты и кран на трубе подачи газа;

 • если произошла утечка бытового газа, ни в коем случае не включайте свет и электроприборы, отсоедините телефон от розетки, не зажигайте свечи и спички, не выходите в другие помещения, где есть открытый огонь;

 • загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать по телефону аварийную газовую службу.

 **Если после проветривания помещения все еще ощущается запах газа, возможно, что утечка бытового газа продолжается. Поэтому нужно вывести из дома людей, предупредить соседей и дожидаться приезда аварийной газовой службы на улице.**